Technický list výrobku  - zvon z litiny
Výrobce:  Xian Linton Foundry and Arts, Co. Ltd.
                 Hudian Road, Xian, China

Dovozce- velkoobchod:  Interservis Export-Import, s.r.o.

                  K Podchodu 1,  Praha, ČR

Označení výrobce:  LT-I1530  /   LT-I1531

Označení dovozce:   I 1530   /   I 1531

Materiál: odlitek z litiny, lakovaný zelenou barvou

Rozměry (smontovaný):  š. 46  x  v.59  x  hl. 30 cm,   Hmotnost 17 kg   (I1530)

Rozměry (smontovaný):  š. 31  x  v.32  x  hl. 18 cm,   Hmotnost 5 kg   (I1531)
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Návod ke smontování:

Vzhledem k hmotnosti výrobku upevněte konzoli  napevno např. do dostatečně silného trámu pomocí [image: image2.png]


vrutů alespoň 8x80mm, nebo lépe šrouby zajištěnými podložkou a maticí z druhé strany.

Zvon připevníte k otočné části konzole natěsno šroubem a zajistíte zespodu kontramaticí, shora ozdobnou maticí.

Na šroub připevněte sponu a na ní srdce.

Mírným tahem provázku (táhla) od páky stranou a dolů vychýlíte otočnou část konzole se zvonem, srdce pak udeří o vnitřní stěnu zvonu. Z bezpečnostních důvodů nestůjte přímo pod zvonem.

Montáž a zavěšení svěřte kvalifikované osobě se znalostí mechanických konstrukcí a vlastností materiálů, v žádném případě ne dětem!

Je nutné pravidelně kontrolovat pevnost uchycení konzole a zvonu, dotažení matic 

                                                                                  a zda nedochází ke korozi částí.

                                                                                  Proti povětrnostním vlivům se doporučuje  

                                                                                  obnovovat nátěr.

Charakter výrobku je především dekorační.

Při dodržení pokynů k montáži je možné příležitostné používání pro vlastní potřebu.

Výrobek není určen pro komerční a profesionální užití. Výrobek nesmí obsluhovat děti.

Zákonnou záruční lhůtu poskytuje spotřebiteli konečný prodejce.
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